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Wykaz jednostkowych cen ryczałtowych netto
	Poz.
	Wykaz prac
	Cena jednostkowa netto /PLN/

	
	Wiercenie, zabudowa piezometru, likwidacja
	

	1
	Wiercenie bezrdzeniowe 1mb otworu na płuczkę polimerową (biodegradowalną) przy użyciu świdra z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	2
	Wiercenie rdzeniowe 1mb otworu na płuczkę polimerową (biodegradowalną) przy użyciu podwójnej rdzeniówki z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	3
	Wiercenie rdzeniowe 1mb otworu przy użyciu świdra w rurach osłonowych z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	4
	Zabudowa 1mb rury piezometrycznej wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za rurą (szereg K) w otworze z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	5
	Zabudowa 1mb rury piezometrycznej wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za rurą (szereg KV) w otworze z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	6.
	Zabudowa 1 kompletu filtra (szereg KK) wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za filtrem z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	7
	Zabudowa 1 kompletu filtra (szereg KKV) wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za filtrem z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	8
	Likwidacji 1mb otworu, z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	
	Pompowania w otworze
	

	9
	Wykonanie 1 kompletu badań hydrogeologicznych obejmujących pompowania wraz z pomiarem głębokości zwierciadła wody 
	…………………..

	
	Zabudowa konstrukcji piezometru przy powierzchni
	

	10
	Zabudowa 1 kompletu konstrukcji piezometru przy powierzchni w wariancie zabudowy w drodze leśnej, w poziomie terenu (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	11
	Zabudowa 1 kompletu konstrukcji piezometru przy powierzchni w wariancie zabudowy piezometru 0,5 m p.p.t (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..

	12
	Zabudowa 1 kompletu konstrukcji piezometru przy powierzchni 1,0 m powyżej powierzchni terenu, z rury PCV (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów.
	…………………..
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