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Szczegółowy Formularz Ofertowy Zakresu prac 
	Poz.
	Opis pozycji
	Cena jednostkowa netto /PLN/
	Ilość
	Wartość ofertowa prac netto /PLN/

	1. 
	Opracowanie i zatwierdzenie na potrzeby realizacji robót geologicznych Planu Ruchu Zakładu wykonującego otwory wiertnicze.
	…………………..
	1 szt.
	…………………..

	2. [bookmark: _Hlk228780233]
	Wykonanie 19 otworów hydrogeologicznych zgodnie z zatwierdzonym z Projektem robót geologicznych. Suma poz. 2.1 do 2.4
	
	
	…………………..

	2.1. 
	Wytyczenie 19 otworów zgodnie z lokalizacją przedstawioną w projekcie robót  geologicznych, pomiar współrzędnych geodezyjnych x, y przez uprawnionego geodetę w obecności geologa dozoru oraz przedstawiciela firmy wiertniczej i oznaczenia tego miejsca w sposób widoczny, np.: palikiem drewnianym z oznaczeniem numeru otworu
	…………………..
	19 szt.
	…………………..

	2.2. 
	Wykonanie 19 otworów hydrogeologicznych o maksymalnej projektowanej głębokości od 17,0 do 126,0 m, o maksymalnym łącznym metrażu 1028,0 m, z materiałów wskazanych w Zał. nr 1 lub równoważnych, zabudowa 16 z nich jako piezometry, likwidacja 3 pozostałych otworów hydrogeologicznych, przywrócenie terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego, prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji robót wiertniczych – suma poz. 2.2.1 do 2.2.10; 
	
	
	…………………..

	2.2.1. 
	Wiercenie bezrdzeniowe otworu na płuczkę polimerową (biodegradowalną) przy użyciu świdra z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(1)
	169 mb
	…………………..

	2.2.2. 
	Wiercenie rdzeniowe otworu na płuczkę polimerową (biodegradowalną) przy użyciu podwójnej rdzeniówki z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(2)
	859 mb.
	…………………..

	2.2.3. 
	Zabudowa rury piezometrycznej wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za rurą (szereg K) w otworze z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(3)
	603 mb
	…………………..

	2.2.4. 
	Zabudowa rury piezometrycznej wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za rurą (szereg KV) w otworze z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(4)
	312 mb
	…………………..

	2.2.5. 
	Zabudowa filtra (szereg KK, 16szt.x4m) wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za filtrem z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(5)
	16 kpt.
	…………………..

	2.2.6. 
	Zabudowa filtra (szereg KKV, 3szt.x4m) wraz z poszerzeniem otworu i wypełnieniem przestrzeni za filtrem z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(6)
	3 kpt.
	…………………..

	2.2.7. 
	Likwidacji otworu, z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(7)
	164 mb
	…………………..

	2.2.8. 
	Wykonanie 1 kompletu badań hydrogeologicznych obejmujących pompowania oczyszczające i pomiarowe wraz z pomiarem głębokości zwierciadła wody
	…………………..(8)
	19 kpt.
	…………………..

	2.2.9. 
	Zabudowa 1 kompletu konstrukcji piezometru przy powierzchni w wariancie zabudowy w drodze leśnej, w poziomie terenu (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów
	…………………..(9)
	11 kpt.
	…………………..

	2.2.10. 
	Zabudowa 1 kompletu konstrukcji piezometru przy powierzchni 1,0 m powyżej powierzchni terenu, z rury PCV (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem wszystkich nakładów pracy i materiałów.
	…………………..(10)
	8 kpt.
	…………………..

	2.3. 
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 19 otworów hydrogeologicznych – określenie współrzędnych geodezyjnych x, y, rzędnej terenu oraz rzędnej kryzy piezometru i przedstawienie wyników w operacie geodezyjnym i na mapie sytuacyjno-wysokościowej w obowiązującym układzie odwzorowania
	…………………..
	19 szt.
	…………………..

	2.4. 
	Wykonanie sprawozdań z wiercenia dla każdego otworu
	…………………..
	19 szt.
	…………………..

	3. 
	Maksymalny koszt całkowity wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 
– suma poz. 1 i 2
	
	
	…………………..
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